{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":36,"n_cols":8,"rows_kept":36,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,3,6],[3,7,4,7],[5,7,34,7],[35,0,35,7]]}
["报价表"]
["报价单位（加盖公章）：                                                          年    月     日"]
["联系人：                                                        联系电话："]
["序号","物资/服务名称","规格或型号","单位","数量","金额（元，含税及运费）",null,"备注"]
[{"$nulls":5},"单价      ","总价     "]
[1,"铜芯线","2.5m㎡，红蓝包各一捆","捆",2,null,null,"1、以上报价均包含税金等一切费用。\n"]
[2,"双色地线","（铜）1.5m㎡","捆",1]
[3,"线槽","白色PVC（宽40mm*25mm高","支",20]
[4,"泡沫双面胶带","（宽40mm）","圈",10]
[5,"一开五孔插座","/","个",5]
[6,"明盒","/","个",15]
[7,"一开开关","/","个",3]
[8,"LED吸顶灯","60W，白光","套",2]
[9,"黑胶布","/","圈",20]
[10,"玻璃胶","（白色）","瓶",2]
[11,"空调插座","（16A）","个",2]
[12,"潜水泵","电压380V，功率7.5KW，扬程25米；出水口直接配PVCφ75管接头","台",3]
[13,"智能启动器","电源380V,功率7.5KW","只",3]
[14,"铝芯电缆线","10m㎡×2","米",160]
[15,"剪管钳","φ20-φ32mm","支",2]
[16,"空气开关","2P，63A","个 ",3]
[17,"球阀开关","PVCφ63","个",15]
[18,"球阀开关","PVCφ75","个",15]
[19,"直通","PVCφ75","个",36]
[20,"直通","PVCφ63","个",36]
[21,"直通","PVCφ32","个",50]
[22,"三通","PVCφ32","个",50]
[23,"弯头","PVCφ32","个",50]
[24,"直通","PVCφ32变φ25","个",50]
[25,"球阀开关","PVCφ32","个",50]
[26,"尼龙扎带","（白）40cm长","支",200]
[27,"软钢丝绳","（防旋转8mm、含配套专用卡头10个）","米",100]
[28,"尼龙吊绳","（直径12mm加钢丝）","米",100]
[29,"直通","PVC外牙φ32直通（外牙为不锈钢或铁）","个",3]
[30,"智能启动器","（380V，5.5KW）","只",1]
["合计：               元（含税及运费）"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}